Ihr Logo hier

Bericht:

Risikobeurteilung
nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Dieser Bericht basiert auf der Risikobeurteilung mit dem
MBT-RAT - Risk Assessment Tool (Version 2.5).

Sämtliche inhaltlichen Veränderungen dürfen nur an der Original-Excel-Datei durchgeführt werden!!!
Das Word-Dokument hat nur einen informativen Charakter.

Berichtsdatum: 06.01.2016

Hersteller:
Anschrift des Herstellers:
Version dieses Gesamtdokuments:
Datum der letzten Änderung:
Bezeichnung der Maschine:
Maschinentyp:
Seriennummer:
Baujahr:
allgemeine Beschreibung der Maschine:
Konformitätsbewertungsverfahren:
notifizierte Stelle:

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Projektdaten	3

Normenliste	4

Risikobeurteilung	4

Angewendete Verfahren für die Risikoeinschätzung	4

Projektdaten

Projektleiter:
Konstrukteur mechanisch:
Konstrukteur elektrisch:
Konstrukteur Steuerung:
Konstrukteur Medien:
Dokumentationsbevollmächtigter:

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung (unter Berücksichtigung von Kundenrückmeldungen und bekannten Unfallgeschichten):
Betriebsarten:
Einsatzbereich:

Räumliche Grenzen
Bewegungsraum, Platzbedarf von Personen, die mit der Maschine umgehen, z.B. während Betrieb und Instandhaltung
Schnittstelle(n): Mensch / Energieversorgung - Mensch / Maschine
Übersichtszeichnung inkl. Stückliste
Lasten-/Pflichtenheft
technische Leistungsbeschreibung
Beschreibung zu Aufbau und Komponenten in der Betriebsanleitung Kap. xxx
technische Daten in der Betriebsanleitung Kap. xxx

Zeitliche Grenzen
Grenzen der Lebensdauer der Maschine / einzelner Bauteile, bei bestimmungsgemäßer Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung
Empfohlene Wartungsintervalle
Lebensdauer der Maschine
Lebensdauer der Verschleißteile (Liste)
Empfohlene Wartungsintervalle (Liste)

Weitere Grenzen
Eigenschaften der zu bearbeitenden Materialien
erforderlicher Reinlichkeitsgrad
Mindest- / Höchsttemperatur in der Umgebung / in der Maschine
Betrieb im Innenraum / Freien bei trockener / nasser Witterung und bei direkter / indirekter Sonneneinstrahlung
Staub / Nässeverträglich
etc.
Materialien die verarbeitet werden (Liste mit Gefährdungen)
erforderlicher Reinlichkeitsgrad
Mindest- / Höchsttemperatur in der Umgebung
Mindest- / Höchsttemperatur in der Maschine
Betrieb im Innenraum / Freien
bei trockener / nasser Witterung
bei direkter / indirekter Sonneneinstrahlung
Staub / Nässeverträglich
Aggressive Umgebungsbedingungen
etc.

Unterlieferantenmatrix
Lieferumfang der Hauptbaugruppen (z. B. Maschinenkomponenten, Mechanik, Elektrik, Hydraulik, Pneumatik)	Lieferant:
Mechanik:
Elektrik:
Hydraulik:
Pneumatik:
Medienanschlüsse:

Die folgende Tabelle basiert auf der EN ISO 12100:2010

Lebensphasen	Aufgabenbeispiele des Bedienungspersonals	Erforderliche Qualifikation des
Bedienungspersonals [i])
Laie	Geschultes/ unterwiesenes	Fachkraft [iii])
Personal [ii])
1. Transport	Anheben;
Beladen;
Verpacken;
Transportieren;
Entladen;
Auspacken der Maschine oder von Maschinenteilen
2. Zusammenbau und Installation/ Inbetriebnahme	Einstellungen an der Maschine und deren Bauteilen;
Zusammenbau der Maschine;
Anschluss an die Entsorgungsanlage (z.B. Abluftsystem, Abwasseranlage);
Anschluss an die Energieversorgung (z.B. Stromversorgung, Druckluft);
Vorführung;
Beschicken, Befüllen, Einbringen von Hilfsflüssigkeiten (z.B. Schmierstoff, Fett, Klebstoff);
Anbringen von Schutzgittern;
Befestigen, Verankern;
Vorbereitungen für die Installation (z B. Fundamente, Schwingungsdämpfer);
Betrieb der Maschine ohne Last;
Prüfung;
Versuche unter Last oder Höchstlast
3. Verwendung
3a Einrichten/ Einlernen (Teachen)/ Programmieren und/oder Umrüsten	Einstellen und Einrichten von Schutzeinrichtungen und weiteren Bauteilen;
Einstellen und Einrichten oder Überprüfen der funktionalen Parameter der Maschine (z.B. Geschwindigkeit, Druck, Kraft, Fahrbegrenzungen);
Festklemmen/Befestigen des Werkstückes;
Beschicken, Befüllen, Einbringen der Rohstoffe;
Funktionsprüfungen, Versuche;
Einsetzen oder Auswechseln von Werkzeugen, Werkzeugeinstellung;
Überprüfen der Programmierung;
Überprüfen des Endproduktes
3b Betrieb	Festklemmen/Befestigen des Werkstückes;
Steuerung/Inspektion;
Antreiben der Maschine;
Beschicken, Befüllen, Einbringen der Rohstoffe;
manuelles Beladen/Entladen;
geringfügige Einstellungs- und Einrichtvorgänge bei den Funktionsparametern der Maschine (z.B. Geschwindigkeit, Druck, Kraft, Fahrbegrenzungen);
geringfügige Eingriffe während des Betriebs (z.B. Entnahme von Abfallprodukten, Beseitigen von Blockierungen, lokale Reinigung);
Betreiben der manuellen Steuerungseinrichtungen;
Neustarten der Maschine nach Stillsetzen/ Unterbrechung;
Überwachen;
Überprüfen des Endproduktes
3c Wartung/ Instandhaltung	Einstellungen;
Reinigung, Desinfektion;
Demontage/Ausbau von Teilen, Bauteilen,
Einrichtungen der Maschine;
„Housekeeping“;
Energietrennung und -ableitung;
Schmieren;
Austausch von Werkzeugen;
Austausch von Verschleißteilen;
erneutes Einrichten;
Nachfüllen von Betriebsflüssigkeiten;
Überprüfen von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine
3d Fehlersuche und Fehlerbeseitigung	Einstellungen;
Demontage/Ausbau von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine;
Fehlersuche;
Energietrennung und -ableitung;
Wiederanlauf nach Ausfall der Steuerungseinrichtungen und Schutzeinrichtungen;
Wiederanlauf nach Blockierung;
Reparaturen;
Ersatz von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine;
Rettung gefangener Personen;
erneutes Einrichten;
Überprüfen von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine
4. Außerbetriebnahme/ Demontage	Abtrennen von der Energieversorgung und Energieableitung;
Demontage;
Anheben;
Beladen;
Verpacken;
Transportieren;
Entladen

[i])	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang I, Nr. 1.1.1 d: "Bedienungspersonal" die Person bzw. die Personen, die für Installation, Betrieb, Einrichten, Wartung, Reinigung, Reparatur oder Transport von Maschinen zuständig sind.

[ii])	Analog DIN VDE 0105-100: Als geschulte/unterwiesene Person gilt eine Person, die über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt wurde. Auch über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen wurde sie belehrt. Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal darf nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person tätig werden.

[iii])	Analog DIN VDE 0105-100: Als Fachkraft wird eine Person bezeichnet, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Weiterhin besitzt sie Kenntnis über die einschlägigen Bestimmungen.

Normenliste

Nummer	Titel

Risikobeurteilung

Angewendete Verfahren für die Risikoeinschätzung

Zur Risikoeinschätzung wurde der Risikograph nach EN ISO 13849-1:2016 verwendet.